**MANUÁL K FOTOPASTI QS stealthcam**

Do fotopasti vložte baterie, nejlépe lithiové. Otevřete zásobník ve spodní části fotopasti. Lithiové baterie jako jediné spolehlivě fungují i při nízkých teplotách.

Ve spodní části je konektor na SD kartu, vložte SD kartu do fotopasti . SD karta musí ve slotu zacvaknout ! Můžete použít SD kartu o kapacite 8GB až 32GB!

**Rychlé zapnutí fotopasti:
nyní musíte zvolit, zda fotopast má pracovat v přednastaveném režimu od výrobce a nebo budete chtít fotopast nastavit podle Vašeho přání**Zvolte požadovanou funkci fotopasti levým posuvným přepínačem:

**QSET –** v této poloze bude pracovat v přednastaveném režimu – fotopast zaznamená 1 fotografii a prodleva je 30 vteřin

**CUSTOM –** fotopast nastavíte dle Vašeho požadavku viz níže
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Příklad:

Fotopast máme nastavenou levým tlačítkem na funkci CUSTOM stiskněte tlačítko ENTER – po stisknutí tlačítka enter začne na displeji odpočítávání času od 9 do hodnoty 0 . Pokud nezmáčknete žádné tlačítko do odpočítání času fotopast se zapne do pohotovostního režimu a začne fotit na základě pohybu. Po odpočítání do hodnoty 0 dojde k automatickému zapnutí fotopasti do pohotovostního režimu – fotopast zaznamená pohyb a fotí.

**Stiskněte tedy šipku ve směru dolů v momentě, kdy fotopast odpočítává čas a to dříve než odpočet dosáhne hodnoty 0.**

Dostanete se na položku **date**

Stisknutím tlačítka enter přejdete na možnost nastavení datumu šipkou nahoru a dolů nastavíte požadovaný datum nejprve měsíc a následným stisknutím tlačítka enter se přesunete na nastavení dne a pak roku. Vše potvrzujete stiskem tlačítka enter. Po nastavení se vrátíte zpět na položku **date**.

Stiskem šipky směrem dolů se posunete na položku **time** , kde můžete nastavit stejným způsoben čas

Následující položkou je **mode** – kde stejným způsoben můžete nastavit, zda fotopast fotit nebo natáčet video.

Další položkou je **res** – což znamená rozlišení fotografií.

Další položkou k nastavení je **delay** – kde nastavujete prodlevu mezi snímky v sekundách

dále nastavujete položku **Burse** – kde můžete nastavit sekvenci snímků , kdy fotopast zaznamená pohyb a pořídí, až 3 fotografie

Další položkou je **video** – kde nastavujete délku videa

A poslední položkou je **reset** – kdy fotopast můžete restartovat do továrního nastavení.

**ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ FOTOPASTI – DLOUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA ENTER FOTOPAST VYPNETE ( FOTOPAST NAPÍŠE NA DISPLEJI off) DLOUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA FOTOPAST ZAPNETE , KDY FOTOPAST ZAČNE ODPOČÍTÁVAT ČAS A PO DOSAŽENÍ HODNOTY 0 ZAČNE FOTIT.**